무대기계

□ 무대기계 제원 현황 및 장치 사양

무대기계 상부
번호	명칭	길이	속도	허용 하중 (Load/Kg)	구동방식	장치물사이 간격(mm)	비고
			(M/MIN)
1	APRON LIGHT BATTEN (전면조명바튼)	17,000L	8(12)	700	휠 드럼
2	PLACARD BATTEN (현수막 걸이바튼)	17,000L	8(12)	850	휠 드럼
3	PROSCENIUM BOARD (가변 프로시니엄)	17,000L X 2,500H	12	900	윈치
4	MAIN CURTAIN (메인막)	17,000L X 7,500H (UP-DN)	1~30	700	윈치
		17,000L X 7,500H (OP-CL)	1~40	500	견인마찰
5	FLY SET BATTEN 1 (장치걸이바튼 1)	17,000L	1~30	500	윈치
6	SUSPENSION LIGHT BATTEN 1 (서스조명바튼 1)	17,000L	12	700	윈치
7	FLY SET BATTEN 2 (장치걸이바튼 2)	17,000L	1~30	500	윈치
8	FLY SET BATTEN 3 (장치걸이바튼 3)	17,000L	1~30	500	윈치
9	FLY SET BATTEN 4 (장치걸이바튼 4)	17,000L	1~30	500	윈치
10	SUSPENSION LIGHT BATTEN 2 (서스조명바튼 2)	17,000L	12	700	윈치
11	FLY SET BATTEN 5 (장치걸이바튼 5)	17,000L	1~30	500	윈치
12	FLY SET BATTEN 6 (장치걸이바튼 6)	17,000L	1~30	500	윈치

무대기계 상부
번호	명칭	길이	속도	허용 하중 (Load/Kg)	구동방식	장치물사이 간격(mm)	비고
			(M/MIN)
13	SCREEN (영사막)	16,000L X 6,500H	12	700	윈치
14	SUSPENSION LIGHT BATTEN 3 (서스조명바튼 3)	17,000L	12	700	윈치
15	FLY SET BATTEN 7 (장치걸이바튼 7)	17,000L	1~30	500	윈치
16	FLY SET BATTEN 8 (장치걸이바튼 8)	17,000L	1~30	500	윈치
17	FLY SET BATTEN 9 (장치걸이바튼 9)	17,000L	1~30	500	윈치
18	SUSPENSION LIGHT BATTEN 4 (서스조명바튼 4)	17,000L	12	700	윈치
19	HORIZONT LIGHT BATTEN (배경조명바튼)	17,000L	12	700	윈치
20	FLY SET BATTEN 10 (장치걸이바튼 10)	17,000L	1~30	500	윈치
21	HORIZONT CURTAIN(BLACK) (배경막_블랙)	17,000W X 7,000H	12	700	윈치

무대기계 하부
번호	명칭	길이	속도	허용 하중 (Load/Kg)	구동방식	비고
			(M/MIN)
1	LIFTING STAGE (승강무대)	18,180L X 3,000W	0.95	400	SCREW JACK (스크류잭)
2	LIFTING STAGE (승강무대)	18,180L X 3,000W	0.95	400	SCREW JACK (스크류잭)
3	LIFTING STAGE (승강무대)	18,180L X 3,000W	0.95	400	SCREW JACK (스크류잭)

무대음향

□ 무대음향 장비 현황

○ 청라블루노바홀

NO	품명	규격	수량	단위	비고
1	SOUND MIXING CONSOL	Venue / SC48	1	EA	MAIN
		INTER-M / MX-1646	2	EA
2	SPEAKER SYSTEM	INTER-M / CLA-8K 450W	16	EA	메인 12EA 센터 4EA
		INTER-M / CLA-18SK 800W	4	EA	MAIN SUB
		INTER-M / CMM-15K 450W	4	EA	MONITOR
		INTER-M / SW08 225W	12	EA	SURROUND
		INTER-M / MS-100 100W	4	EA	FRONTFILL
		INTER-M / PS-80 (powered speaker)	2	EA	컨트롤 룸
		LEEM / B-6TB 50W	2	EA	벽부용
		INTER-M / CU-44FO 40W	2	EA	안내방송
3	AMP SYSTEM	INTER-M / DPA-600D 600W x 2ch	1	EA
		INTER-M / DPA-600S 600W	1	EA
		INTER-M / DPA-150Q 150W x 4ch	1	EA
		INTER-M / V2-1000 170W(8옴) x 2ch	2	EA
		INTER-M / V2-2000 280W(8옴) x 2ch	2	EA
		INTER-M / V2-3000 500W(8옴) x 2ch	3	EA
		INTER-M / V2-4000 700W(8옴) x 2ch	9	EA
4	Audio Signal Processor	INTER-M / CSP-4.8 (4in, 8out)	3	EA
5	Audio Over Ethernet	INTER-M / AOE-212N	1	EA
6	Program Exchanger	INTER-M / PG-6104 4ch	2	EA
7	W/L MIC (900MHz)	SENHEIZER EW112-P / EW500 935G3	8	SET	TOTAL 8CH
		SENHEIZER SKM-500 935G3 HAND	4	EA
8	ETC. MIC	AUDIX DP& DRUM KIT SET MIC	1	SET
		DYNAMIC, CONDENSER	1	식
9	PLAYER	NUMARK / CDN-77USB	1	EA
		DENON / DN-700AV	1	EA
		CDR-01 / INTERM / CD RECORDER	1	EA
		YAMAHA BD-S681 / BLU-RAY PLAYER	1	EA
10	PTZ CAMERA	Panasonic AW-HE130W	3	EA	모니터용
11	PROJECTOR	Panasonic PDZ13KE / 12000 ANSI	1	EA
12	AV MIXER	Panasonic AG-HMX100E	1	EA
13	AV SWITCHER	Atlona HDV1616M	1	EA
14	화면 분할기	SC-16MHD 16CH	1	EA
15	CAMERA CONTROLLER	Panasonic AW-RP50	1	EA

○ 전시실

NO	품명	규격	수량	단위	비고
1	SOUND MIXING CONSOL	YAMAHA MG-16XU	1	EA
2	SPEAKER SYSTEM	JBL EON612	2	EA
3	AUDIO INTERFACE	UMC 204 USB	1	EA
4	W/L MIC	ACT-411H	1	SET
5	ETC. MIC	DM8.0	1	EA
6	PLAYER	CDP-1000	1	EA

□ 마이크 및 부속자재

마이크 보유목록
구 분	제 조 사	규 격	수 량	비고
DYNAMIC MIC	SHURE	BETA57/57A	10EA
	AUDIX	DP7	1SET
CONDENSER	BEHRINGER	C2	5EA
	LEEM	LG-1100	2EA
W/L MIC (900MHz)	SENHEIZER	EW112-P EW500 935G3	8SET	PIN MIC
		SKM-500 935G3	4EA	HAND MIC

STAND
구 분	제 조 사	규 격	수 량	비고
일반용 T스텐드	K&M	-	10EA
악기용 T스텐드	K&M	-	10EA
낮은 악기용 T스텐드	K&M	-	5EA
자바라 스텐드	K&M	-	5EA
자바라 스텐드	-	MDS-1	2EA	전시실
스피커 스텐드	-	MS-75	2EA	전시실

DI-BOX
구 분	제 조 사	규 격	수 량	비고
DI - BOX	BEHRINGER	ULTRA-DI100	5EA

무대조명

□ 무대조명 장비 현황

블루노바홀	Robert Juliat 1Kw FRESNEL	SOURCE 4						LED MOVING			BLACK LIGHT	직관 500W	PAR 64	PAR 46
		15-30	25-50	19°	26°	36°	50°	SOPT	WASH
									OEM	SOLA19
계	80	12	12	26	0	12	0	10	8	4	4	64	24	48
CEILING				26
APRON	16								4	4
1 SUS	12					2			4
2 SUS	12					2
3 SUS	16					2		4
4 SUS								4
UPPER												64
FRONT		4
창 고	24	8	12			6		2			4		24	48

- 조명콘솔 : ETC ION xe / FOLLOW PIN MSR 1800W 1대

- 서스포 튜브 19° - 8개 / 26° - 14개 / 36° - 14개 /  50° - 20개

- 붐 스탠드 3M - 6개 / 안타리 헤이저 포그머신 1대

□ 조명회로 회로도